[bookmark: _Hlk83642380][image: ]Straż Miejska Wrocławia 
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel. 71 347 16 35, fax. 71 347 16 34
straz@strazmiejska.wroclaw.pl
WI.321.3.2021.SS							

									Wrocław, dnia 21.10.2021 r.




ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia publicznego pn. „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia”


Na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Ze względu na udzielone wykonawcom w dniu 21.10.2021 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia, omyłek pisarskich w treści OPZ a także z uwagi na konieczność zachowania terminów określonych w ustawie w zakresie udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SWZ, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz ustalenia nowego terminu związania z ofertą.


W związku z potrzebą usunięcia omyłek pisarskich, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SWZ w załączniku nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia, które są wiążące dla Wykonawców:


1. pkt 1.4 OPZ otrzymuje brzmienie:
„1.4 Sala wykładowa 1.07
W sali zostanie zainstalowany profesjonalny projektor laserowy o rozdzielczości min. 1920x1200 pikseli (WUXGA), jasności min. 6000 ANSI lm, kontraście min. 500 000:1. Technologia laserowa umożliwi pracę do 20 tysięcy godzin bez konieczności serwisowania projektora, gwarantując wysoką niezawodność         i zmniejszając koszty eksploatacji. Projektor posiada zaimplementowaną technologię HDbaseT (port RJ45/odbiornik HDbaseT), dzięki 10 czemu transmisja sygnału wizyjnego 4K, sygnałów sterujących RS232, IR, oraz LAN będzie odbywać się przy użyciu jednej skrętki CATx (nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń pomiędzy multiprzełącznikiem w szafie sprzętowej      a projektorem). Obrazy będą wyświetlane na elektrycznie rozwijanych ekranach z powierzchnią projekcyjną Vision White Pro o wymiarach min. 250x157cm. Format wyświetlanych obrazów to 16:10. Ekran zostanie zainstalowany w przestrzeni sufitowej. Dokładna lokalizacja projektora oraz ekranu projekcyjnego znajduje się na rzucie rozmieszczenia urządzeń. Prezentacja w sali odbywać się będzie ze źródeł przenośnych, podłączanych do ściennych przyłączy sygnałowych w postaci nadajników transmisyjnych w standardzie HDBaseT. Nadajnik powinien być wyposażony w porty wejściowe min. 1x HDMI. W sali zostanie zainstalowany profesjonalny 65” monitor, charakteryzujący się rozdzielczością min. 3840x2160 pikseli, jasnością min. 350 cd/m², kontrastem min. 4000:1. Monitor będzie 65” interaktywnym cyfrowym flipchartem, wyposażonym w ekran dotykowy. Interaktywny monitor uszlachetni salę konferencyjną     i ułatwi współpracę. Monitor powinien umożliwiać wygodne połączenie z urządzeniami osobistymi typu smartfon, laptop, tablet itp. Monitor powinien posiadać wbudowaną przeglądarkę stron internetowych oraz Office 365 umożliwiając zdalny dostęp do plików, folderów i aplikacji. Monitor powinien zawierać funkcję dodawania adnotacji w czasie rzeczywistym do dowolnych treści, pomysłów, szkiców, wyników współpracy, oraz ich zapisywanie i udostępnianie do późniejszego wykorzystania. Monitor powinien być wyposażony w przeglądarkę internetową, która umożliwia łatwy dostęp do wszystkich treści internetowych. Fonia towarzysząca obrazowi będzie trafiać na 2-kanałowy, kompaktowy wzmacniacz mocy (min. 125W mocy na kanał przy 4 Ω / 8Ω / 16 Ω / 100V). Wzmocnione sygnały będą trafiać do ściennych, kompaktowych urządzeń głośnikowych, wyposażonych w przetworniki o średnicy min. 6” i 1”, każdy o mocy znamionowej min. 100W przy 8Ω. Sterowanie wyposażeniem multimedialnym będzie odbywać się przy pomocy kontrolera sterującego. Kontroler może zostać wbudowany w ścianę lub ustawiany na stole. Urządzenie umożliwi łatwą                   i intuicyjną obsługę oraz zarządzanie wyposażeniem multimedialnym. Kontroler zostanie wyposażony w 10 dowolnie konfigurowalnych, opisywalnych, podświetlanych przycisków, oraz kontrolę głośności. Kontroler powinien charakteryzować się wbudowaną jednostką sterującą, zasilaniem PoE oraz portami: Ethernet, RS232, I/O, IR, przekaźniki oraz magistralą systemową. Kontroler sterujący pozwoli uczestnikom spotkania na włączenie lub wyłączenie systemu AV oraz kontrolę głośności prezentacji. Należy zapewnić możliwość integracji systemu multimedialnego z systemem oświetlenia”
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Uwaga:
Pozostała treść SWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.
Przedmiotowe zmiany zostały uwzględnione w załącznikach i umieszczone na miniPortalu UZP - https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie https://bip.strazmiejska.wroclaw.pl .
Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SWZ niniejszym dokumentem z dnia 21.10.2021 r.





									Przewodniczący
								       Komisji Przetargowej
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